**Controlelijst - Veiligheid**

1. **Elektriciteit**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektriciteit-1 | **Ja** | **Neen** | **n.v.t.** | **Te nemen maatregel** | **Nr.** |
| **3 WEKEN VOORAF** |  |  |  |  |  |
| **Keuringen** | [ ]  | [ ]  | [ ]  |           |    |
| Vereist de activiteit een bijkomende elektrische keuring? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |    |
| Is er keuring nodig van ingehuurde materialen?*Vb: werfkast, transformator,…* | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |    |
|  |  |  |  |  |  |
| Naam:       |  |  |  |  |  |
| Datum:       |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **3 DAGEN VOORAF** |  |  |  |  |  |
| **Toestellen** |  |  |  |  |  |
| Is de opstelling aangepast aan de gebruiksomstandigheden? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |    |
| Is de beschermingsgraad van de gebruikte toestellen aangepast aan de gebruiksomstandigheden?*Vocht, stof, mechanische belasting, regen, …* | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |    |
| Zijn de toestellen aangepast aan de gebruiksomstandigheden? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |    |
| **Snoeren** |  |  |  |  |  |
| Is er een goede aarding voorzien voor toestellen die een aarding nodig hebben? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |    |
| **Machines** |  |  |  |  |  |
| Is het totaal vermogen van de geïnstalleerde toestellen en machines gekend? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |    |
|  |  |  |  |  |  |
| Naam:       |  |  |  |  |  |
| Datum:       |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektriciteit-2 | **Ja** | **Neen** | **n.v.t.** | **Te nemen maatregel** | **Nr.** |
| **DE DAG ZELF** |  |  |  |  |  |
| **Verdeelbord** |  |  |  |  |  |
| De verdeelborden zijn afgesloten? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| Is de plaats en gebruik van de hoofdschakelaar gekend door de organisator? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| Zijn alle genaakbare delen afgeschermd? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| **Machines en toestellen** |  |  |  |  |  |
| De machines en toestellen vertonen geen zichtbare gebreken? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| **Snoeren** |  |  |  |  |  |
| De snoeraansluiting aan toestel en aan stekker zijn in goede staat. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| De toestellen zijn goed opgesteld zodat snoeren geen struikelplaatsen vormen, of gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| Dominostekkers zijn niet meer toegelaten, CE-gekeurde verdeelcontactstoppen wel. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| Oprolhaspels zijn beveiligd tegen overbelasting (thermische zekering) en voorzien van indicaties voor de maximale belasting in opgerolde en afgerolde toestand. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| De haspels volledig afrollen voor gebruik. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| Verlengsnoeren zijn aangepast aan het toestel (vermogen, aarding of dubbele isolatie). | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| Tafelcontactdozen zijn CE-gekeurd en kinderveilig | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Naam: |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |  |  |