

**Lokaalnummer**

|  |
| --- |
|  |

**Uitgevoerd door: ……………………………….. Controledatum: ……./……../ 2013**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Rondgang in de basisschool**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ja** | **neen** | **nvt** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Valgevaar** |  |  |  |
| 1 | Er zijn geen voorwerpen opgeslagen die bij omvallen verwondingen kunnen veroorzaken. Foto Foto |  |  |  |
| 2 | De vloer is effen en onbeschadigd . Foto |  |  |  |
| 3 | De doorgangen en de looppaden in het lokaal voor tweezijdig verkeer zijn minimaal 90 cm breed en ook vrij van hindernissen.  Foto  **www.welzijn-op-school.be** |  |  |  |
| 4 | De doorgangen en looppaden voor enkelzijdig verkeer zijn minimaal 80 cm breed en vrij van obstakels.  Foto **Paus Johannescollege Merelbeke** |  |  |  |
| 5 | Snoeren op de grond (computer, smartboard, …) worden steeds afgedekt met een snoerdorpel.  Foto |  |  |  |
| 6 | De bevloering van gangen en lokalen is slipvrij |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
|  | **Inrichting** |  |  |  |
| 8 | De afstand tussen de leerling en de verwarmingsradiator bedraagt minimaal 30 cm. |  |  |  |
| 9 | Meubels, tafels, banken en stoelen zijn stabiel en worden goed onderhouden.  http://www.bureaustoelen-aanbiedingen.nl/kml_images/producten/1059_1.jpg |  |  |  |
| 10 | Alle meubilair is vrij van beschadiging en splinters. |  |  |  |
| 11 | Ramen met rechtstreeks invallend zonlicht hebben een degelijke zonwering. [Screens Overview](http://www.luxaflex.be/nl/producten/outdoor-collection/screens/)  **www.welzijn-op-school.be**  [Buitenjaloezieën Overview](http://www.luxaflex.be/nl/producten/outdoor-collection/buitenjaloezieen/) |  |  |  |
| 12 | Voorziening van elektriciteit gebeurt met vast aangebrachte stroompunten en zo weinig mogelijk met verdeelstekkers of verlengsnoeren.  Foto Foto  Foto Foto |  |  |  |
| 13 | De gebruikte kleuren van de wanden zijn eerder rustgevend. |  |  |  |
| 14 | Er zijn geen scherpe, hinderlijke obstakels in de klas.  Foto Foto |  |  |  |
| 15 | Er is een actuele inventaris van speeltoestellen, gebruikt in de klas. |  |  |  |
| 16 | Er bestaat een risicoanalyse van de speeltoestellen, in de klas aanwezig. Deze controle wordt regelmatig uitgevoerd (logboek, controle speeltoestellen aanwezig). |  |  |  |
| 17 | Het meubilair (banken, stoelen,…) is aangepast aan de leerlingen die het gebruiken (afmetingen afgestemd op lichaamskenmerken: grootte leerling,…). |  |  |  |
| 18 | Speelgoed en materialen zijn afgestemd op het ontwikkelingsniveau en de leeftijd van het kind. |  |  |  |
| 19 | Alle materialen en materieel, gebruikt in de klas, zijn CE-gemarkeerd en niet schadelijk (conformiteitsattest).  **www.welzijn-op-school.be**  [File:CE Logo.svg](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/CE_Logo.svg) |  |  |  |
| 20 | De bestelbon bij aankoop bevat deze veiligheidseisen. |  |  |  |
|  | **Verlichting** |  |  |  |
| 21 | Het verlichtingsniveau is voldoende om gedrukte teksten goed te kunnen lezen, alsook om kleine voorwerpen gemakkelijk te kunnen ontdekken en grijpen . Op het werkvlakniveau: lesbank of speelvloer, wordt ongeveer 500 lux gemeten.  Foto [http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/economie/energiesparen/reg/img/03030101ab.gif](http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=oLD-84T-KAvztM&tbnid=ia6rpSE-Ap4AqM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.energiesparen.be/node/1981&ei=dfV3UrX9J46v7AaWxoDoBQ&psig=AFQjCNGHljz2tkhyNDEe0ostl1FH4wRaAA&ust=1383679733737119)  [http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/economie/energiesparen/reg/img/02010300a.gif](http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Gc86JcaelBdwYM&tbnid=uy326xAEd0ErgM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.energiesparen.be/node/2026&ei=rfV3UuD1AaSp7Qa9xoCYDg&psig=AFQjCNERv0O9ZWMuJO5WwQKhUh0AzvoFsg&ust=1383679789111413)  [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/Iluminancia.jpg/250px-Iluminancia.jpg](http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=uHcBCRRAG5O3rM&tbnid=ESCSOb5dPfgBvM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://nl.wikipedia.org/wiki/Verlichtingssterkte&ei=5fV3UtuIIsT17AaNy4CQDA&psig=AFQjCNEUwgFQCa9x-Fy28YQ9Zml6MGRrbw&ust=1383679845637458) |  |  |  |
| 22 | De TL-lampen zijn voorzien van reflectiekappen en roosters die het licht naar het werkvlak richten.  [http://www.verlichtingbestellen.nl/beheer/images/resize/030212_11551427966.jpg](http://www.verlichtingbestellen.nl/beheer/images/max/030212_11551427966.jpg) |  |  |  |
| 23 | Beeldprojecties op een scherm zijn minimaal 120 cm breed.  http://www.smartboard.nu/SMART/Images2006/maten_480.JPG Foto  **www.welzijn-op-school.be** |  |  |  |
|  | **Omgevingsfactoren** |  |  |  |
| 24 | De akoestiek en de goede verstaanbaarheid in het klaslokaal wordt als goed ervaren. |  |  |  |
| 25 | In het lokaal ondervindt men geen hinder van verkeerslawaai. |  |  |  |
| 26 | Er zijn ook geen storende geluiden vanuit aangrenzende ruimtes. |  |  |  |
| 27 | De ontstane warmte van de zon kan ’s nachts langs (inbraakvrije) ramen, roosters of klapraampjes worden afgevoerd.  [nachtkoeling](http://habitos.be.msn.com/files/fotos/47/3847/foto_800.jpg) |  |  |  |
| 28 | De lucht in het lokaal is fris, vers en vrij van hinderlijke geuren. |  |  |  |
| 29 | De luchtverversing door ventilatieopeningen hebben een capaciteit van minimaal 30 m³/aanwezige persoon/uur. |  |  |  |
| 30 | Er is geen hinderlijke tocht (luchtsnelheid is steeds minder dan 0,5 m/sec.). |  |  |  |
|  | **Elektriciteit** |  |  |  |
| 31 | Stopcontacten, stekkers, verdeeldozen en snoeren zijn veilig te gebruiken.  Foto Foto  Foto |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 32 | Elektriciteitsvoorziening gebeurt zoveel mogelijk met vast aangebrachte stroompunten en zo weinig mogelijk met verlengsnoeren met verdeeldozen.  **www.welzijn-op-school.be**  Foto |  |  |  |
| 33 | De stroomkabels zijn steeds aangepast aan de apparaten. Hierbij wordt er gelet op het vermogen van het elektrisch toestel. Er wordt ook steeds gelet op de noodzaak van een aarding. |  |  |  |
| 34 | Een eventueel aanwezige zekeringkast in de klas of in een gang, is steeds afgesloten met een sleutel!  [GE (Vynckier) VY 29080-000](http://www.dmlights.be/ge__vynckier__vy_29080_000~015DL) [te koop zekeringkasten in perfekte staat](http://www.2dehands.be/bouw/bouwmaterialen-onderdelen/groepenkast-stoppenkast-en-zekeringkast/te-koop-zekeringkasten-in-perfekte-167833956.html) |  |  |  |
| 35 | Er is een recent keuringsverslag van de elektrische installatie (uitgevoerd door een erkend controleorganisme). |  |  |  |
| 36 | Stopcontacten in de ‘natte hoek’ zijn van het type spatwaterdicht en voorzien van een onbeschadigd, zelfsluitend klepje.  [http://www.electroshop.nl/product_images/uploaded_images/gira-waterdicht-opbouw-2012-.jpg](http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=z3aUi_p-YLrAOM&tbnid=o6jr6PEBkBAoUM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.electroshop.nl/categories/Schakelmateriaal/Gira-schakelmateriaal/Gira-Spatwaterdicht-opbouw/&ei=2Ot3Uo6ZCs7A7Aafi4CYBQ&psig=AFQjCNGXjgpgYDdFtPUzO1ZUuk0em9bdEQ&ust=1383677272243670) |  |  |  |
| 37 | De groep waarop de wasmachines zijn aangesloten is extra beveiligd met een aardlekschakelaar.  [http://benelux.moeller.net/global/images/company/aardlekschakelaar.jpg](http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=i3sDbZWP7j_ypM&tbnid=Jxq96t0V4GmmjM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://benelux.moeller.net/nl/company/press-neu/press_archive_2010/digitale_aardlekschakelaar.jsp&ei=I-x3UryZFOSr7Abq7oDoDg&psig=AFQjCNFW_n0rRBbWCuz2E6tSDHHl8CNewg&ust=1383677347405985)  **www.welzijn-op-school.be** |  |  |  |
| 38 | De elektrische apparatuur is geaard of dubbel geïsoleerd.  [File:CEE-7-7-Stecker 2.jpg](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/CEE-7-7-Stecker_2.jpg) [File:Schutzklasse 1 fett.svg](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Schutzklasse_1_fett.svg)  [File:European electrical contour plug (not earthed).JPG](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/European_electrical_contour_plug_(not_earthed).JPG) [File:Schutzklasse 2 fett.svg](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Schutzklasse_2_fett.svg) |  |  |  |
|  | **Brand** |  |  |  |
| 39 | Er is een (gekend) evacuatieplan en er zijn evacuatie-instructies voorzien bij de (nood)- uitgang van het lokaal, en dit op een goed zichtbare plaats.  Foto Foto  Signalering van brandblussers http://www.kuleuven.be/admin/lp/niv3p/Image6.gif      **www.welzijn-op-school.be** |  |  |  |
| 40 | Leerkrachten en leerlingen zijn op de hoogte van het evacuatieplan. De evacuaties worden minstens tweemaal per schooljaar geoefend. |  |  |  |
| 41 | Het lokaal kan snel en veilig verlaten worden.  [http://www.seton.be/Userfiles/upload/100x100/44416-1-all.jpg.jpg](http://www.seton.be/nl/detectoren-sensoren-rookdetector-en14604.html) [http://www.seton.be/Userfiles/upload/100x100/V163-Gasmeldersensor.jpg.jpg](http://www.seton.be/nl/detectoren-sensoren-gassensor-v.html)  [http://www.seton.be/Userfiles/upload/100x100/AA184-954304.jpg.jpg](http://www.seton.be/nl/manuele-brandmelders-voordelige-beschermingshuls-brandmelders.html) [http://www.seton.be/Userfiles/upload/100x100/01502-1-all.jpg.jpg](http://www.seton.be/nl/manuele-brandmelders-compact-autonoom-alarm-type.html) |  |  |  |
| 42 | Blusmiddelen en alarmmeldsystemen zijn binnen handbereik.  http://www.bgs.be/nl/img/producten02.gif  [Fotoluminescente signalering](http://www.seton.be/nl/fotoluminescente-signalering-evacuatie-brandpreventie.html) |  |  |  |
| 43 | Het alarmsignaal is gekend en in alle lokalen goed hoorbaar.  [http://www.seton.be/Userfiles/upload/100x100/44419-1-all.jpg.jpg](http://www.seton.be/nl/manuele-alarmsystemen-signaalhoorn.html) [http://www.seton.be/Userfiles/upload/100x100/AA185ALARMEAGAZ.jpg.jpg](http://www.seton.be/nl/manuele-alarmsystemen-opbergkastje-signaalhoorn.html) [http://www.seton.be/Userfiles/upload/100x100/01620-1-all.jpg.jpg](http://www.seton.be/nl/manuele-alarmsystemen-luidspreker.html) |  |  |  |
| 44 | Er is een geldig brandpreventieverslag (5 jaar) dat beantwoordt aan de veiligheidseisen. |  |  |  |
| 45 | De blusmiddelen in de klas worden jaarlijks nagekeken. |  |  |  |
| 46 | Nooduitgangen, evacuatiewegen en uitgangen zijn vrij en onmiddellijk bruikbaar.  **www.welzijn-op-school.be**  Foto  Permalight fotoluminescente verven Foto  Foto Foto  Foto Foto |  |  |  |
| 47 | In het lokaal zijn instructies aanwezig betreffende de evacuatie. |  |  |  |
| 48 | Er geen brandbare decoratie gebuikt. |  |  |  |
|  | **Hygiëne** |  |  |  |
| 49 | De lokalen en gangen worden volgens een vast schema schoongemaakt en goed onderhouden. |  |  |  |
| 50 | De vloer is gaaf, niet doorlatend en wordt dagelijks gereinigd. |  |  |  |
| 51 | De wanden zijn betegeld tot een hoogte van minimaal 1,25 m.  **www.welzijn-op-school.be** |  |  |  |
| 52 | Er zijn voldoende afvalbakken voorzien (gescheiden afvalverzameling, aangeduid met figuur). De afvalbakken zijn afsluitbaar (afsluitdeksel). Ze worden dagelijks geledigd. |  |  |  |
| 53 | Er zijn voldoende toiletten .  Per 15 meisjes is er 1 toilet met waterspoeling voorzien.  Per 15 jongens is er 1 urinoir voorzien.  Per 25 jongens is er 1 toilet met waterspoeling voorzien. |  |  |  |
| 54 | De jongste kleuters kunnen op een hygiënische manier worden verzorgd. |  |  |  |
| 55 | De sanitaire installaties zijn aangepast aan de leeftijd van de leerlingen. |  |  |  |
| 56 | De toiletten worden minstens één maal per dag schoongemaakt. |  |  |  |
| 57 | Er is steeds toiletpapier beschikbaar. |  |  |  |
| 58 | Er zijn voldoende voorzieningen om de handen te wassen (zeep, drogingsmogelijkheid,…).  Foto |  |  |  |
| 59 | De toiletten voor de jongste kleuters sluiten dicht aan bij de klas en bij de speelplaats. |  |  |  |
| 60 | Er is een beheersplan voor legionella (douches). |  |  |  |
| 61 | Voeding. De principes van goede hygiënepraktijken worden toegepast. |  |  |  |
|  | **EHBO** |  |  |  |
| 62 | De hulpverleners bezitten de nodige attesten |  |  |  |
| 63 | Er is steeds een hulpverlener in de school aanwezig. |  |  |  |
| 64 | Er is een verzorgingslokaal in de buurt van de klas dat beschikt over de noodzakelijke verzorgingsuitrusting. |  |  |  |
| 65 | Het EHBO-materiaal wordt geregeld gecontroleerd, vernieuwd en aangevuld.  Foto [EHBO-kast met 2 deuren](http://www.jm-bruneau.be/nl/catalogus/ehbo-kastje-met-2-deuren/60221)  **www.welzijn-op-school.be** |  |  |  |
| 66 | Er wordt steeds een ongevallensteekkaart ingevuld. Ook de verzorgingen worden in kaart gebracht. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Gevaarlijke producten** |  |  |  |
| 67 | Alle producten die gebruikt worden in de klas zijn milieuvriendelijk en gifvrij (vermelden in bestelbon, conformiteitsattest, technische fiche).  Foto Foto |  |  |  |
| 68 | Er zijn voldoende, permanent aanwezige, opgeleide bedrijfseerstehelpers in de school aanwezig. Naast de basisopleiding volgen ze ook de jaarlijkse opvolgcursus. |  |  |  |
|  | **Speelplaats** |  |  |  |
| 69 | De speelplaats (overdekt en niet overdekt gedeelte) is voldoende ruim.  [http://www.verhofste.com/pictures/9739_resized_detail_225_110_0_1_0.jpg?1362065061](http://www.verhofste.com/nl/speelplaatsen-flex-4793.htm) |  |  |  |
| 70 | De speelplaats en toegangswegen zijn vrij van oneffenheden. |  |  |  |
| 71 | Er zijn geen losliggende tegels. |  |  |  |
| 72 | Hellingen en trappen zijn niet gevaarlijk. |  |  |  |
| 73 | Gevaarlijke zones zijn voldoende afgeschermd. |  |  |  |
|  | **Verkeersveiligheid** |  |  |  |
| 74 | De toegang tot de school en de klas is voldoende is voldoende veilig (geen directe toegang tot de openbare weg vanuit de speelplaats. De toegang kan steeds vrij gehouden worden). |  |  |  |
|  | **www.welzijn-op-school.be** |  |  |  |
|  | Foto |  |  |  |

**www.welzijn-op-school.be**

**www.welzijn-op-school.be**