**Controlelijst - Veiligheid**

##  Percolator

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Percolator | **Ja** | **Neen** | **n.v.t.** | **Te nemen maatregel** | **Nr.** |
| **Gebruiker:** |  |  |  |  |  |
| Worden er duidelijke instructies gegeven naar een veilig gebruik van de percolator. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |           |    |
| **Aandachtspunten bij kortsluiting of elektrocutie:** |  |  |  |  |  |
| De stekker wordt uit het stopcontact genomen bij storing of beschadiging van het apparaat. |  |  |  |           |    |
| De stekker wordt nooit uit het stopcontact genomen door aan het snoer of aan de percolator te trekken. |  |  |  |       |    |
| De percolator wordt nooit in water of in een andere vloeistof gedompeld. |  |  |  |       |    |
| **Voor het gebruik:** |  |  |  |  |  |
| Komt de voltage van het apparaat overeen met de netspanning in het lokaal? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |           |    |
| Is het snoer zodanig weggelegd zodat er niemand kan over struikelen? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |    |
| **Aandachtspunten bij het gebruik:** |  |  |  |  |  |
| De maximumhoeveelheid water die aangegeven is, wordt niet overschreven. |  |  |  |           |    |
| **Aandachtspunten na het gebruik:** |  |  |  |  |  |
| De regelknop wordt op nul gezet. |  |  |  |           |    |
| De stekker wordt uit het stopcontact genomen. |  |  |  |       |    |
| Het water in de percolator verwijderen of laten afkoelen vooraleer deze verplaatst wordt. |  |  |  |       |    |
| Voor het schoonmaken wordt de stekker uit het stopcontact gehaald. |  |  |  |       |    |
| Voor het onderhoud worden bijgeleverde instructie gevolgd. |  |  |  |           |    |
|  |  |  |  |  |  |
| Naam:       |  |  |  |  |  |
| Datum:       |  |  |  |  |  |