**Controlelijst - Veiligheid**

## Tapinstallatie

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tapinstallatie** | **Ja** | **Neen** | **n.v.t.** | **Te nemen maatregel** | **Nr.** |
| **Bederf vermijden door:** |  |  |  |  |  |
| Is er een onderhoudsschema voor de tapinstallatie aanwezig? Met datum? |  |  |  |  |  |
| Wordt de tapinstallatie minsten 1x per trimester grondig gedesinfecteerd? |  |  |  |  |  |
| Wordt de vatenkop grondig gespoeld tussen 2 vaten? |  |  |  |  |  |
| Wordt na dit grondig onderhoud alles nagespoeld met koud drinkwater? |  |  |  |  |  |
| Is de aansluiting naar de tapinstallatie zuiver? |  |  |  |  |  |
| Worden biervaten (en frisdrankvaten) getapt met koolstofdioxide of stikstof of mengsels van beiden getapt worden? |  |  |  |  |  |
| Is er een garantie van de producent van deze gassen om te voldoen aan bepaalde zuiverheidscriteria? |  |  |  |  |  |
| Worden de flessen bij het opslaan buiten beschermd tegen zonnestralen? |  |  |  |  |  |
| Worden de gasflessen bij het opslaan bevestigd aan de muur? |  |  |  |  |  |
| Worden de tapkranen uitwendig minsten 1x per dag grondig gekuist met detergent vermengd met drinkwater? |  |  |  |  |  |
| Wordt alles nagespoeld met koud drinkwater na deze ontsmetting? |  |  |  |  |  |
| **Aandachtspunt** |  |  |  |  |  |
| Flessen op koolzuurgas of stikstof mogen niet opgeslagen worden boven 32°C. |  |  |  |  |  |
| **Spoelbak** |  |  |  |  |  |
| Is er een dubbele spoelbak aanwezig.  (1 voor koud water met detergent, 1 voor zuiver koud water om te spoelen)? |  |  |  |  |  |
| Is er een overloop zodat er tijdens het spoelen van de glazen doorlopend vers water bijgevuld wordt? |  |  |  |  |  |
| Wordt de glazenborstel regelmatig vervangen? |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Naam: |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |  |  |