**Controlelijst - Veiligheid**

## Speeltoestel, springkasteel

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Springkasteel-1 | **Ja** | **Neen** | **n.v.t.** | **Te nemen maatregel** | **Nr.** |
| Is de controlelijst van speelterreinen nagekeken? |  |  |  |  |  |
| Komt het springkasteel op straat of een openbare plaats te staan? |  |  |  |  |  |
| Indien ja: Is er toelating gevraagd bij het stadsbestuur/gemeentebestuur |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verhuurder** | **Ja** | **Neen** | **n.v.t.** | **Te nemen maatregel** | **Nr.** |
| **Bekijk volgende vragen met de verhuurder:** |  |  |  |  |  |
| Is de oppervlakte voldoende om het toestel op te stellen? |  |  |  |  |  |
| Is de ondergrond voldoende vlak om het toestel op te stellen? |  |  |  |  |  |
| Is de vrije hoogte voldoende om een toestel op te stellen? |  |  |  |  |  |
| Is de helling van het terrein niet te groot? Max 5° |  |  |  |  |  |
| **Zijn de plaatsingsvoorschriften voor het toestel beschikbaar?:** |  |  |  |  |  |
| Is er een lijst van de benodigde onderdelen voor het opstellen van het toestel? |  |  |  |  |  |
| Is de manier van verankeren van het toestel + verankeringspunten aanwezig? |  |  |  |  |  |
| Zijn er maatregelen aanwezigen voor het beheersen van het publiek rond het toestel? |  |  |  |  |  |
| Zijn er gegevens aanwezig met de maximale windsnelheid waarbij het toestel veilig gebruikt kan worden? |  |  |  |  |  |
| Is het type van blazer bepaald voor een goede werking van het toestel? |  |  |  |  |  |
| Zijn de werkingsvoorschriften van het toestel beschikbaar? |  |  |  |  |  |
| Is het inspectie- en onderhoudsschema aanwezig en up to date? |  |  |  |  |  |
| Is het toestel geschikt voor de gebruikers die men tracht te bereiken? |  |  |  |  |  |
| Zijn de benodigde onderdelen voor het opstellen van het toestel aanwezig? |  |  |  |  |  |
| Heeft het toestel een conformiteitattest met de norm EN 14960 of is er een degelijke risicoanalyse beschikbaar? |  |  |  |  |  |
| Is er een huurcontract ondertekend? |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Springkasteel-2 |
| **Technische maatregelen** | **Ja** | **Neen** | **n.v.t.** | **Te nemen maatregel** | **Nr.** |
| Indien er geen richtlijnen van de verhuurder beschikbaar is, volg volgende instructies | | | | | |
|  | | | | | |
| 1 Is de valruimte minstens 1,8 m aan de gesloten zijden? |  |  |  |  |  |
| 2 Is de zijde voorzien van een wand? |  |  |  |  |  |
| 3 Is de valruimte minstens 3,5 m vanaf afsluiten tot aan open zijde |  |  |  |  |  |
| 4 Open zijde |  |  |  |  |  |
| 5 Is er minstens 1 m opening in de omheining rond het toestel? |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Omgeving beveiligen** | **Ja** | **Neen** | **n.v.t.** | **Te nemen maatregel** | **Nr.** |
| Is de valbodem en valruimte rond het toestel aangepast volgens de gegevens van de verhuurder? |  |  |  |  |  |
| Staan er in de valruimte obstakels zoals bomen, muren, andere speeltuigen, stenen,.. |  |  |  |  |  |
| Ligt er aan de uitgang van het toestel een tapijt? |  |  |  |  |  |
| Is de toegang naar het toestel met hekken afgebakend? |  |  |  |  |  |
| Is de motor onbereikbaar door er bijvoorbeeld hekken rond te plaatsen? |  |  |  |  |  |
| Is de motor op een veilige afstand opgesteld?  Min. 1,2 m van het toestel bij een gesloten zijde en min. 2,5 m van het toestel bij een open zijde. |  |  |  |  |  |
| Is het springkasteel verankerd volgens de gegevens van de fabrikant/verhuurder? |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Springkasteel-3 |
| **Organische maatregelen** | **Ja** | **Neen** | **n.v.t.** | **Te nemen maatregel** | **Nr.** |
| Is er bij de verhuurder geïnformeerd naar het aantal voorgeschreven opzichters? |  |  |  |  |  |
| Is er een vervanglijst voorzien?  Elk uur afwisselen door minimum 1 meerderjarige persoon. |  |  |  |  |  |
| Is er constant toezicht voorzien? |  |  |  |  |  |
| **Is er voldoende informatie bezorgd aan toezichters? (zie onderstaande punten)** |  |  |  |  |  |
| Indien de toezichter het toestel verlaat wordt de stroomtoevoer naar de motor onderbroken. |  |  |  |  |  |
| Is het aantal gebruikers beperkt? |  |  |  |  |  |
| Worden er geen gevaarlijke spelen toegelaten? |  |  |  |  |  |
| Is er toezicht bij het betreden en verlaten van het toestel? |  |  |  |  |  |
| Bij felle wind wordt het toestel onmiddellijk afgelaten? |  |  |  |  |  |
| Wordt er toezicht gehouden op de motor van het toestel? |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Infobord** | **Ja** | **Neen** | **n.v.t.** | **Te nemen maatregel** | **Nr.** |
| Is er een infobord met de spelregels waarin onderstaande punten vermeld worden? |  |  |  |  |  |
| Staat het maximum aantal gebruikers vermeld (zie gegevens van de fabrikant/verhuurder)? |  |  |  |  |  |
| Is er een maximum leeftijd bepaald? |  |  |  |  |  |
| Is er vermeld om: |  |  |  |  |  |
| * de schoenen uit te doen? |  |  |  |  |  |
| * niet op de wanden te klimmen? |  |  |  |  |  |
| * brillen af te zetten? |  |  |  |  |  |
| * geen scherpe voorwerpen? |  |  |  |  |  |
| * geen eten en drinken? |  |  |  |  |  |
| * de toegang vrij te houden? |  |  |  |  |  |
| * wat je moet doen bij een ongeval? |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Springkasteel-4 |
| **Nakijken na het opstellen van het springkasteel** | **Ja** | **Neen** | **n.v.t.** | **Te nemen maatregel** | **Nr.** |
| Vertoont het springkasteel geen scheuren? |  |  |  |  |  |
| Levert de motor voldoende druk om een veilig gebruik van het toestel te garanderen? |  |  |  |  |  |
| Blijft de druk van het toestel constant tijdens het gebruik? |  |  |  |  |  |
| Is de verbindingsbuis correct verboden met de blazer? |  |  |  |  |  |
| Staat de blazer veilig opgesteld ten opzicht van het toestel en zijn gebruikers? |  |  |  |  |  |
| Is de risicoanalyse van terreinen ingevuld? |  |  |  |  |  |
| Is de risicoanalyse van het toestel ingevuld  (niet nodig indien er conformiteitsattest met EN 14960 bestaat of er al een risicoanalyse gemaakt werd)? |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Naam: |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |  |  |