**Controlelijst - Veiligheid**

##  Gasflessen

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gasflessen-1 | **Ja** | **Neen** | **n.v.t.** | **Te nemen maatregel** | **Nr.** |
| **1. Het evenement** |  |  |  |  |  |
| **A. Wordt er voor het evenement beroep gedaan op derden?** | [ ]  | [ ]  | [ ]  |           |    |
| Zo neen – ga naar 2. Controle van gasslang en gasfles |  |  |  |       |    |
| **B. Wordt het materiaal gehuurd bij derden?** | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |    |
| Zo neen – ga naar 1.C. |  |  |  |       |    |
| Zo ja:Is er een overeenkomst met derden? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |           |    |
| Is de verhuurder in orde met het KB van 4/03/2002 betreffende de verhuring van producten? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |    |
| Is er een Nederlandstalige handleiding aanwezig? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |    |
| Zijn de veiligheidsmaatregelen aanwezig? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |    |
| **C. Wordt het evenement door derden uitgevoerd?** | [ ]  | [ ]  | [ ]  |           |    |
| Zo ja - Is er een overeenkomst met derden, ook naar aansprakelijkheid? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |    |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.Controle van gasslang en gasfles** |  |  |  |  |  |
| **A. Controleer de gasslang** |  |  |  |  |  |
| Voldoet de gasslang aan het Nederlands keurmerk NEN 5654? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |    |
| Indien een zwarte gasslang, is deze niet ouder dan 2 jaar (enkel voor butaan te gebruiken)? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |    |
| Indien een oranje gasslang, is deze niet ouder dan 3 jaar (voor butaan en propaan te gebruiken)? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |           |    |
| Zijn er geen scheuren aanwezig? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |    |
| Zijn de slangklemmen gemonteerd bij aansluiting? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |    |
| **B. Controleer de gasfles** |  |  |  |  |  |
| Is bij aankoop de gasfles verzegeld? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |           |    |
| Staat de gasfles niet boven een verluchting of kelderopening. (door ophoping van lucht ontploffingsgevaar)? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |    |
| Staat de gasfles niet in direct zonlicht of bij open vuur. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |    |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gasflessen-2 | **Ja** | **Neen** | **n.v.t.** | **Te nemen maatregel** | **Nr.** |
| Staat de gasfles steeds stevig en rechtop? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |           |    |
| Staat de gasfles in een goed verluchte omgeving? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |    |
| Is een ongebruikte gasfles altijd dicht? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |    |
| Staat tussen de gasapparatuur en de gasfles de juiste drukregelaar (zie op het apparaat naar het typeplaatje =30 of 50 mbar)? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |    |
| Is de drukregelaar geen 6 jaar oud? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |           |    |
| Is de kraan van de gasfles snel en veilig bereikbaar bij brand? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |    |
| Worden aangekochte gasflessen in eigendom om de 10 jaar herkeurd? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |    |
| **Aandachtspunten:** |  |  |  |  |  |
| - een butaanfles wordt nooit gevuld met propaan |  |  |  |           |    |
| - een gasfles wordt nooit gevuld met autogas (LPG). |  |  |  |       |    |
| De fleskraan wordt nooit dichtgedraaid met metalen gereedschap. |  |  |  |       |    |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.Aandachtspunten bij het aansluiten van de gasfles** |  |  |  |  |  |
| Er wordt niet gerookt bij het aansluiten van de gasfles. |  |  |  |           |    |
| Vlammen en warmtebronnen worden verwijdert bij het aansluiten van de gasfles. |  |  |  |       |    |
| De kraan wordt met de hand geopend. |  |  |  |       |    |
| Controleren op lekken met schuim |  |  |  |       |    |
| Bij lekken onmiddellijk gasfles sluiten |  |  |  |           |    |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.Aandachtspunten bij het opbergen van de gasfles** |  |  |  |  |  |
| Na gebruik de kraan dichtdraaien met de hand. |  |  |  |           |    |
| Bij het afsluiten wordt de dichtheid van de koppeling gecontroleerd met vloeibaar afwasmiddel. |  |  |  |       |    |
| De gasflessen worden niet op school opgeborgen. |  |  |  |       |    |
| Indien de gasflessen op school worden opgeborgen worden onderstaande controles uitgevoerd. |  |  |  |       |    |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gasflessen-3 | **Ja** | **Neen** | **n.v.t.** | **Te nemen maatregel** | **Nr.** |
| Worden de gasflessen in een voldoende geventileerde ruimte opgeslagen dat niet toegankelijk is voor onbevoegden en enkel gebruikt wordt voor het opslaan van gasflessen? De deur is steeds op slot! | [ ]  | [ ]  | [ ]  |           |    |
| Worden de gasflessen gescheiden van andere gevaarlijke stoffen? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |    |
| Ligt de opslagvoorziening in een vluchtroute? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |    |
| Zijn de gasflessen zijn vastgezet of tegen omvallen beschermd? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |    |
| Is de vloer van de opslagruimte vlak en niet lager gelegen dan de omliggende vloer? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |           |    |
| Is de vloer van de opslagruimte zodanig uitgevoerd dat zich onder de vloer geen gas kan verzamelen? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |    |
|  |  |  |  |  |  |
| Naam:       |  |  |  |  |  |
| Datum:       |  |  |  |  |  |